Author: Москалевич Андрей Владимирович
Last saved by: Каснерик-Господенок Анастасия

Техническое описание прицепа-фургона торгового ПФТ-3500 «Любава»
Базовое шасси | Прицеп с двумя несущими осями. Колесный тормоз. Опорное колесо с приваренным кронштейном крепления к дышлу прицепа и складной ручкой. Наличие сцепного устройства для транспортировки.

Технология изготовления фургона

Каркасная конструкция сферической формы с заполнением внутреннего пространства стен, крыши и пола утеплителем с низким коэффициентом теплопроводности.
Данная технология позволяет обеспечить наилучшие теплоизоляционные показатели и отсутствие «тепловых мостов». Фургоны, изготовленные по данной технологии, обладают повышенной прочностью конструкции, герметичны, имеют идеальную геометрическую форму, малый вес и превосходный внешний вид.

Жесткость конструкции | Пол фургона усилен внутренними ребрами жесткости, поставленных «на ребро» с шагом 600 мм.
Теплоизолятор | Экструдированный пенополистирол толщиной не менее 30 мм.
Ориентировочные наружные размеры фургона, мм (Д*Ш*В) ≈ | 6 000
| 2 500
| 2 600
Окантовка фургона | Алюминиевый профиль
Материал наружной обшивки стен, дверей, крыши фургона/цвет | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием/пластик | Оклейка в соответствии с дизайном заказчика
Материал внутренней обшивки стен, потолка фургона/цвет | Нержавеющая сталь/ Оцинкованная сталь с полимерным покрытием/ Пластик | По согласованию с заказчиком
Покрытие пола | Высокопрочный линолеум (автолин)
Освещение | Светодиодные ленты, дополнительно освещение над рабочей поверхностью
Вход | Одностворчатая сдвижная дверь, выполненная по форме и дизайну корпуса прицепа
Материал фурнитуры двери в пассажирский отсек | Нержавеющая сталь
Материал дверного проема двери в пассажирский отсек | Нержавеющая сталь
Ставни с откидной полкой (петли из нержавеющей стали, при открытии верхняя часть поднимается вверх при помощи газовых пружин, нижняя часть ставни откидывается вниз на тросиках (подставка для сумок покупателей)). | Количество | 2
| Длина одной ставни, мм ≈ | 1200
| Фиксаторы в открытом положении каждой ставни | 2
Окна для выдачи товаров | с раздвижными рамами-окнами (слайдер) для выдачи товара с запорными задвижками, входящими в корпус прицепа | 2

Дополнительная комплектация прицепа оборудованием 
(по согласованию с Заказчиком)

витрина кондитерская настольная
холодильник барный для напитков со стеклянной дверью
стол морозильный (температурный режим -10... -18С)
стол холодильный (температурный режим -2….+10С)
роликовый гриль на 9 роликов
контактный (прижимной) гриль на две поверхности
фритюрница (на 2 емкости не более 3-х литров)
печь СВЧ
печь конвекционная, на 4 противня
блинница
аппарат для приготовления шаурмы настольный
весы торговые настольные
кофеаппарат (автомат) настольный с возможностью приготовления напитков с сухим молоком и шкоколадом
вытяжные зонты с жироуловителем (над всем тепловым оборудованием)
двойная мойка, с системой подачи и слива холодной и горячей воды
насосная станция для водоснабжения
бойлер или кран водонагреватель
баки для чистой и канализационной воды, установленные в подстольное пространство под мойку, предусмотреть обогрев для предотвращения замерзания воды в баках и трубопровода греющим кабелем
кондиционер (сплит система), функция обогрева при наружной температуре не ниже -15С с рабочей площадью 30 м2, монтаж и покраска наружного корпуса в цвет прицепа.
тепловая завеса (с возможностью регулирования режимов работы), для исключения запотевания витрины
внешняя влагозащитная розетка 220 В на корпус прицепа, используется для подключения внешнего оборудования к сети прицепа, например холодильников, осветительных приборов и прочего
световая клик-панель для меню
установка в корпус двух наружных атмосферостойких (влагостойких) колонок с усилителем и системой подключения Bluetooth
установка наружной и внутренней системы онлайнвидеонаблюдения с видеорегистратором и жестким диском (объём 1 ТБ). Комплект подключения к сети Интернет (Wi-Fi-роутер, модем 3g/4g с возможностью работы от сим-карты любого оператора сотовой связи (оборудование монтируется в пластиковый ящик, закрепленный в полусфере).
шкаф гардеробный (на 2 отсека)
столешницы из нержавеющей стали вдоль бортов по всему периметру
стол под кассовую систему, денежный ящик
полки с бортиками над столешницами по всему периметру, материал– нержавеющая сталь глубиной 400мм
внешний дизайн и цветовая гамма согласовывается дополнительно с заказчиком (согласно предоставленному макету)